***Ведомость материалов и чертежей основного комплекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Лист* | *Наименование* | *Примечание* |
| *2* | *Существующее положение. Фотофиксация* |  |
| *3* | *Визуализация. Вид №1.* |  |
| *4* | *Ведомость основных объемов работ* |  |
| *5* | *Спецификация* |  |

***Существующее положение. Фотофиксация***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вид №1***  ***E:\0 ксил\1 перед НОВЫМ ГОДОМ\Крвгина 40\2c4bbd38-35cd-43dc-af2c-a7328249d7ab.jpg***  ***Визуализация***  ***Вид №1***  ***E:\0 ксил\1 перед НОВЫМ ГОДОМ\Крвгина 40\1.jpg*** |  |
| ***Ведомость основных объемов работ***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *№ п.п.* | *Наименование* | *Ед. изм.* | *Объем* | | *1* | *Работы по установке конструкций и изделий: Диван на металлических ножках;*  *Артикул* ***2211*** | *Шт.* | ***5*** | | *2* | *Работы по установке конструкций и изделий: Урна железобетонная;*  *Артикул* ***1112*** | *Шт.* | ***3*** | | *3* | *Работы по установке конструкций и изделий: Песочница с крышкой 2\*2м;*  *Артикул* ***4236*** | *Шт.* | ***1*** | | *4* | *Работы по установке конструкций и изделий: Стол со скамьями и навесом детский;*  *Артикул* ***2603*** | *Шт.* | ***1*** | | *5* | *Работы по установке конструкций и изделий: Детский игровой комплекс;*  *Артикул* ***5557*** | *Шт.* | ***1*** | | *6* | *Работы по установке конструкций и изделий: Карусель;*  *Артикул* ***4193*** | *Шт.* | ***1*** | | *7* | *Работы по установке конструкций и изделий: Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой;*  *Артикул* ***4142*** | *Шт.* | ***1*** | | *8* | *Работы по установке конструкций и изделий: Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156);*  *Артикул* ***4969*** | *Шт.* | ***1*** | | *9* | *Работы по установке конструкций и изделий: подвеска качели с резиновым сиденьем (для качелей 4141, 4142 4155, 4156);*  *Артикул* ***4970*** | *Шт.* | ***1*** | | *10* | *Работы по установке конструкций и изделий: Качалка-балансир средняя;*  *Артикул* ***4104*** | *Шт.* | ***1*** | | *11* | *Работы по установке конструкций и изделий: Детский игровой комплекс;*  *Артикул* ***5103*** | *Шт.* | ***1*** | | *12* | *Работы по установке конструкций и изделий: Тренажер;*  *Артикул* ***7513*** | *Шт.* | ***1*** | | *13* | *Работы по установке конструкций и изделий: Турник классический;*  *Артикул* ***6440*** | *Шт.* | ***1*** | | *14* | *Работы по установке конструкций и изделий: Теннисный стол;*  *Артикул* ***6712*** | *Шт.* | ***1*** | | *15* | *Работы по установке конструкций и изделий: Коврик резиновый;*  *Артикул* ***3537*** | *Шт.* | ***740*** | | *16* | *Подсыпка речным гравием* | *М. кв* | ***223*** | | *17* | *Работы по установке конструкций и изделий*: *Забор 3 м;* | *М.пог* | ***94*** |   ***Спецификация.***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Код КСИЛ*** | ***Наименование*** | ***Изображение*** | ***Размер***  ***Д\*Ш\*В*** | ***Кол-во*** | |  | *Баскетбольный щит существующий*  *(демонтаж, монтаж)* | *Картинки по запросу баскетбольный щит* |  | ***1*** | | ***2211*** | *Диван на металлических ножках* |  | *Габаритные размеры: 1950х660х820 мм* | ***5*** | | ***1112*** | *Урна железобетонная* |  | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 430х430х580 мм* | ***3*** | | ***4236*** | *Песочница с крышкой 2\*2м* |  | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х379 мм Возрастная группа:от 1 года* | ***1*** | | ***2603*** | *Стол со скамьями и навесом детский* | *002603 - Стол со скамьями и навесом детский* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1820х1480х1650 мм. Высота сиденья 300 мм, высота стола 580 мм* | ***1*** | | ***5557*** | *Детский игровой комплекс* | *005557 - Детский игровой комплекс* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 12840х7750х4030 мм. Высота площадок башен, полубашни 1550 мм и 1850 мм.* | ***1*** | | ***4193*** | *Карусель* | *004193 - Карусель* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1280х1280х880 мм Высота платформы 80 мм* | ***1*** | | ***4142*** | *Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой* | *004142 - Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3780х1760х2380 мм* | ***1*** | | ***4969*** | *Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156)* | *004969 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156)* | *Габаритные размеры:ДхШхВ сиденья 450х290х225 мм. Длина подвеса 1130 мм.* | ***1*** | | ***4970*** | *подвеска качели с резиновым сиденьем (для качелей 4141, 4142 4155, 4156)* | *004970 - подвеска качели с резиновым сиденьем (для качелей 4141, 4142 4155, 4156)* | *Габаритные размеры:ДхШхВ сиденья 435х175х35 мм. Длина подвеса 1400 мм.* | ***1*** | | ***4104*** | *Качалка-балансир средняя* | *004104 - Качалка-балансир средняя* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2510х420х835 мм* | ***1*** | | ***5103*** | *Детский игровой комплекс* | *005103 - Детский игровой комплекс* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2800х2735х2460 мм. Высота площадок башен, полубашен 650 мм* | ***1*** | | ***7513*** | *Тренажер* | *007513 - Тренажер* | *абаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х550х1470 мм* | ***1*** | | ***6440*** | *Турник классический* | *006440 - Турник классический* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1475х140х2630 мм* | ***1*** | | ***6712*** | *Теннисный стол* | *006712 - Теннисный стол* | *Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2500х1250х1050 мм* | ***1*** | | ***3534*** | *Коврик резиновый* |  | *500х500х30 мм*  *Цвет зеленый* | ***740*** | |  | *Подсыпка речным гравием* |  |  | ***223***  ***М.кв*** | |  | *Забор 3 м*  *+калитка* | *3d* | *Высота 1,5 м* | ***94***  ***м.п.*** |  |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |